

Кабінет Міністрів України

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОРИНОК»**

01032, м. Київ-32, вул. С. Петлюри, 27, телефон: 594-86-00, факс: 594-86-86

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ..............................№.......................... | | | |  |
| На № .................від ......................... | | | |  |
|  | | | |  |
|  | щодо запиту ціни |  |  |  |

Державне підприємство "Енергоринок" має намір придбати "Технічне обслуговування кондиціонерів" (код за ДК016-2010: 33.12.1 - "Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності"), (код за ДК 021:2015: 50730000-1 – "Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок"), у зв'язку з чим просить Вас надати свою пропозицію стосовно вказаної закупівлі за формою, наведеною в Додатку №2, згідно з вимогами, зазначеними в Додатку №1.

Вартість пропозиції повинна враховувати всі податки, збори та інші витрати, необхідні для надання послуг.

Пропозиція подається на фірмовому бланку належним чином заповненою, за формою "Пропозиція", вказаною в Додатку №2, за підписом уповноваженої посадової особи учасника та скріплена печаткою\* у запечатаному конверті. До конверту також повинні входити завірені підписом уповноваженої посадової особи учасника та печаткою\* документи, що вимагаються замовником в цьому запиті. Конверт в місцях заклеювання повинен мати відбиток печатки\* учасника та підпис уповноваженої особи.

На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і адреса замовника, повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів. Конверт повинен бути підписаним наступним чином:

**"Пропозиція "Технічне обслуговування кондиціонерів"**

**"Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності" (33.12.1)/ "Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок"(50730000-1)"**

**Не відкривати до 10:00 год. 28.01.2016**

Подання пропозицій: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 27, каб. 622,*до 10 год. 00 хв. 28.01.2016.* Спосіб надання: особисто або поштою. Розкриття пропозицій: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 27, каб. 401, *о 11 год. 00 хв. 28.01.2016.*

Відповідальні за проведення запиту ціни: Плетмінцева Ганна Володимирівна,   
тел. 594-59-68, факс 594-59-66.

**\*Вимога Замовника щодо завіряння документів печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з вимогами законодавства України. Відсутність відбитка печатки на аркушах чи конверті Пропозиції не вважатиметься порушенням вимог щодо оформлення та не може бути підставою для відхилення.**

Додатки на 3 арк. в 1 прим.

Голова Комісії з регулювання здійснення

господарських закупівель – Заступник

директора з питань оптимізації

навантажень та розрахунків платежів Є.В. Кудінов

**Додаток №1**

**Перелік робіт з технічного обслуговування систем**

**кондиціонування, в приміщеннях ДП "Енергоринок" протягом 2016 року**

1. Перевірка кріплення, огороджень і конструкцій зовнішнього та внутрішнього блоків.

2. Перевірка роботи кондиціонера у всіх режимах роботи.

3. Перевірка справностей системи індикації режимів.

4. Перевірка стану теплоізоляції трубопроводів.

5. Перевірка герметичності з’єднань контуру.

6. Перевірка роботоздатності кондиціонера на тиск та температуру.

7. Перевірка ступені забрудненості піддону для збирання конденсату та дренажної системи, їх чистка.

8. Огляд та перевірка правильності експлуатації обладнання.

9. Тестування пульта управління.

10. Чистка фільтрів внутрішнього блоку.

11. Чистка теплообмінника та інших вузлів зовнішнього блоку.

12. Чистка теплообмінника внутрішнього блоку.

13. Дозаправка кондиціонера фреоном (у разі необхідності).

**Для систем кондиціонування зазначених п.1 та п.2 Таблиці 1** щоквартально виконується наступний обсяг робіт з обов’язковим письмовим оформленням результатів обслуговування (карти проведення сервісних робіт) для забезпечення можливості аналізу роботи систем за весь період обслуговування.

Роботи нижчезазначені в п.1-10 виконуються у другій декаді другого місяця поточного кварталу.

Роботи нижчезазначені в п.10-17 виконуються у третій декаді третього місяця поточного кварталу.

1. Зовнішній огляд опорних конструкцій.

2. Зовнішній огляд на наявність механічних та електричних пошкоджень обладнання.

3. Технічний огляд теплоізоляції гідравлічної частини обладнання.

4. Технічний огляд комунікаційних пристроїв:

- на наявність механічних ушкоджень ізоляції;

- перевірка щитка підключення електроживлення;

- технічна перевірка автоматів електроживлення;

- перевірка електронних блоків керування.

5. Заміри параметрів:

- робочих тисків гідравлічної частини обладнання;

- перепаду температур вхідного та вихідного повітря із теплообмінника (випарника);

- перепаду температур вхідного та вихідного повітря із теплообмінника (конденсатора);

- робочих струмів компресора.

6. Перевірка агрегатів у різних режимах.

7. Огляд на забруднення, вібрацію, стан кріплення.

8. Перевірка клемних з’єднань, проводів.

9. Перевірка тиску на вході та виході компресора, дозаправка хладогенту (у разі необхідності).

10. Діагностика системної індикації режимів роботи, перевірка наявності кодів помилок роботи системи.

11. Чистка фільтруючих засобів внутрішнього блоку (демонтаж, промивання, встановлення, заміна при необхідності).

12. Чистка конденсатора зовнішнього блоку.

13. Чистка випарника внутрішнього блоку.

14. Контроль кількості масла, визначення його кислотності.

15. Огляд та змащування підшипників (у разі необхідності).

16. Промивка дренажної системи.

17. Продувка дренажної системи.

**Перелік та найменування систем кондиціонування, що підлягають технічному обслуговуванню в приміщеннях ДП "Енергоринок" у 2016 році**

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування обладнання | Кіль-кість,  шт | Періодичність технічного обслуговування, разів/рік |
| 1 | Daikin FTY35/RYN 35 | 3 | 8 |
| 2 | Mitsubishi Elektrik PEAD-RP140EA/PU-P140YHA/400V/R-410a (канального типу) | 2 | 8 |
| 3 | Sanyo SAP-KC-71GJHA | 14 | 1 |
| 4 | Sanyo SAP-KC-121 GJHA | 1 | 1 |
| 5 | Cooper&Hunter CH-S24VPS-8 | 6 | 1 |
| 6 | Mitsubishi SRK/SRC40HJ | 4 | 1 |
| 7 | Haier HSU-18HEK03 | 8 | 1 |
| 8 | Mitsubishi SRK/SRC28HJ | 5 | 1 |
| 9 | Sanyo SAP-KC-91 GJHA | 7 | 1 |
| 10 | Sanyo SAP-KC-181 GJHA | 5 | 1 |
| 11 | Haier HSU-09HEK03 | 6 | 1 |

**Додаток №2**

**ПРОПОЗИЦІЯ на закупівлю "Технічне обслуговування кондиціонерів"**

**(33.12.1 -"Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності"/ 50730000-1 – "Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок")**

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування послуг | К-ть, шт | Періодич-ність,  разів/рік | Вартість  послуги,  (без ПДВ) | Всього вартість послуг, грн.  (без ПДВ) |
| 1 | Послуга з технічного обслуговування кондиціонера Daikin FTY35/RYN 35 | 3 | 8 |  |  |
| 2 | Послуга з технічного обслуговування кондиціонера Mitsubishi Elektrik  PEAD-RP140EA/PU-P140YHA/400V/R-410a (канального типу) | 2 | 8 |  |  |
| 3 | Послуга з технічного обслуговування кондиціонера Sanyo SAP-KC-71GJHA | 14 | 1 |  |  |
| 4 | Послуга з технічного обслуговування кондиціонера Sanyo SAP-KC-121 GJHA | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Послуга з технічного обслуговування кондиціонера Cooper&Hunter CH-S24VPS-8 | 6 | 1 |  |  |
| 6 | Послуга з технічного обслуговування кондиціонера Mitsubishi SRK/SRC40HJ | 4 | 1 |  |  |
| 7 | Послуга з технічного обслуговування кондиціонера Haier HSU-18HEK03 | 8 | 1 |  |  |
| 8 | Послуга з технічного обслуговування кондиціонера Mitsubishi SRK/SRC28HJ | 5 | 1 |  |  |
| 9 | Послуга з технічного обслуговування кондиціонера Sanyo SAP-KC-91 GJHA | 7 | 1 |  |  |
| 10 | Послуга з технічного обслуговування кондиціонера Sanyo SAP-KC-181 GJHA | 5 | 1 |  |  |
| 11 | Послуга з технічного обслуговування кондиціонера Haier HSU-09HEK03 | 6 | 1 |  |  |
| Всього без ПДВ, грн.: | | | | |  |
| ПДВ 20%, грн.: | | | | |  |
| Всього з ПДВ, грн.: | | | | |  |

Ми, (назва Учасника) , надаємо Вам свою Пропозицію стосовно  **"Технічне обслуговування кондиціонерів"** та погоджуємося надати послуги згідно з Вашими вимогами на загальну суму:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(вартість вказується цифрами та словами, вказується ПДВ)

Термін дії нашої пропозиції становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_календарних днів.

У разі визнання (назва Учасника) переможцем, погоджуємося з тим, що оплата послуг, наданих згідно з умовами договору буде здійснюватись замовником протягом 10 банківських днів з дня підписання акту виконаних робіт на підставі рахунку-фактури.

Керівник організації-учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(м.п.) (підпис) (ініціали та прізвище)